Haut du formulaire
.
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Maintenant le remplacement par la diode :
Votre diode possède 2 pattes dont une est plus longue que l'autre. La patte la plus longue est appelée anode car c'est elle qui doit impérativement être connectée au +.
Avec la pince coupante, coupez l'anode (la patte la plus longue) à environ 2mm du plastique. Faites de même avec la résistance.
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