Haut du formulaire
.
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Le fil d'alimentation des diodes sera relié via une cosse au fil d'alimentation des ampoules d'illumination du tableau de bord.
Petite astuce : sur le compte tour, la diode n°4, celle qui va être située au niveau de la zone rouge est une diode dont la lumière est rouge tandis que les 3 autres émettent une lumière de couleur blanche.
Au final de nuit ça va vous donner ceci :
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Bon je sais que cette tof n'est pas géniale, et qu'elle n'aura jamais un prix, mais si vous faites mieux, envoyez la moi et je vous ferais un gros poutou à Noël.
Commentaires
Déjà 7 commentaires sur cet article. Les 3 derniers :
Par : pollux, le 07/11/2007.
J'ai récemment redemonté mes compteurs pour modifier l'éclairage que je trouvais pas assez homogène. Il suffit de poncer très légèrement la surface les diodes afin de les dépolir. La lumière perd ainsi sa directivité et se diffuse beaucoup mieux donnant un éclairage mieux réparti sur la totalité du pourtour du compteur.
Ne pas poncer la diode rouge du compte-tours afin qu'elle garde sa directivité et n'envoie sa lumière qu'au niveau de la zone rouge.
Par : tarassboulba, le 05/11/2007.
Pour une diffusion de lumière type ampoule classique, il faut prendre une mèche au diamètre de la led et fraiser le dôme.
C'est la technique utilisée par les fabricants de guirlande.
La lumière est ainsi diffusée par ce cône dépoli.
Par : wig, le 08/07/2007.J'ai acheté les ampoules toute faites aux US.
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