	Permis nécessaires pour tracter une remorque 

	Si le PTAC de la remorque est inférieur ou égal à 750 kg

	permis B
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                                                                PTAC remorque < ou = 750 kg 

	permis B
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                  PTAC = 3500 kg      +     PTAC < ou = 750 kg 

	Si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg
lorsque les 2 conditions suivantes sont remplies 

	PTAC remorque inférieur ou égal au PV du véhicule tracteur 

	permis B
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      PV = 1000 kg                PTAC = 950 kg 

	ET somme des PTAC inférieure ou égale à 3500 kg 

	permis B
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                  PTAC             +         PTAC > 750 kg 
3500 kg maxi 

	si l'une des 2 conditions ci-dessus n'est pas remplie

	permis E(B)
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      PV = 1000 kg                PTAC = 1100 kg 

	permis E(B)
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        PTAC = 1500 kg       +       PTAC = 2100 kg 
= 3600 kg 


Comment déterminer le poids maximal tractable ?

Le poids maximal remorquable se calcule d'après la carte grise du véhicule tracteur selon la formule suivante : 
PTRA - PTAC = poids maxi tractable 

Exemple : 3, 2 t - 1, 5 t = 1, 7 tonnes
  
 
Exemples

	Voiture, 4x4, camionnette
(catégorie B) 
	Remorque
	TOTAL
des PTAC
	Permis
	Commentaires

	PTAC
	PTRA
	PV
	PTAC
	
	 
	 

	1500 kg
	 
	 
	750 kg
	2250 kg
	B
	PTAC remorque inférieur ou égal à 750 kg 

	3500 kg
	4250 kg
	 
	750 kg
	4250 kg
	B
	PTAC remorque inférieur ou égal à 750 kg même si somme des PTAC supérieur à 3500 kg 

	1800 kg
	3200 kg
	1300 kg
	1200 kg
	3000 kg
	B
	PV tracteur supérieur PTAC remorque et somme des PTAC inférieure ou égale à 3500 kg 

	2600 kg
	4600 kg
	1700 kg
	901 kg
	3501 kg
	E(B)
	Somme des PTAC supérieure à 3500 kg 

	1400 kg
	2600 kg
	1000 kg
	1200 kg
	2600 kg
	E(B)
	PV tracteur inférieur ou égal au PTAC remorque 


source : Notice technique catégorie E(B) - Formation du conducteur - Bureau des examens 

	Véhicule tracteur catégorie B
	 

	Poids à vide 
Masse à vide (tare)
	PTAC
MMA
	PTAC
(MMA)
remorque 
	PTAC (MMA)
de l'ensemble de véhicules 
	Permis
requis 
	Commentaires 

	1025 kg
	1450 kg 
	850 kg 
	2300 kg 
	B
	Masse à vide du véhicule tracteur (poids à vide)
supérieure au PTAC (MMA) remorque et PTAC (MMA) de l'ensemble inférieur à 3500 kg 

	1875 kg 
	2955 kg 
	745 kg 
	3700 kg 
	B
	PTAC (MMA) remorque inférieur ou égal à 750 kg 

	890 kg 
	1375 kg 
	925 kg 
	2300 kg 
	E(B)
	Poids à vide du véhicule tracteur inférieur au PTAC (MMA) remorque et PTAC (MMA) remorque supérieur à 750 kg 

	1875 kg 
	2850 kg 
	850 kg 
	3700 kg 
	E(B)
	PTAC (MMA) de l'ensemble de véhicules supérieur à 3500 kg et PTAC (MMA) remorque supérieur à 750 kg


