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A-M : 55,88

A-D : 35.56

A-B :  2.54

AC    25.40

AE    20.63

AF    40.64

EG    15.24

FH    15.24

DI     17.78

IJ        7.62

DL    40.64

DK   40.64

PROTECTION MOTEUR PARTIE DE DROITE

APRES DECOUPE IL NE DOIT RESTER QUE LA PARTIE COLOREE EN BLEUE. 

