REFECTION D’UN MAITRE CYLINDRE D’EMBRAYAGE
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1) chose, nettoyer le maître cylindre avec de l’essence et bien l’essuyer ou un coup de soufflette pour l’assécher.


2) pousser le joins vers l’autre bout de la tige.


3) retirer le serre clips et tirer sur la tige. Cela doit venir tout seul.








Pour retirer le piston du maître cylindre, tapoter le sur un morceau de bois et une fois qu’une partie apparaît, servez-vous d’une pince à bec long pour le retirer complètement.


Il peut arriver que cela ne vienne pas du tout. Il faudra alors employer le compresseur et peut être même le faire tremper dans du gasoil pendant une journée ou DW 40.


Ne vous décourager pas cela fini toujours pas venir.











