Voilà le circuit d’origine de la 1500 FH : comme on peut le lire, aucun relais et reprise de l’alimentation directement sur le circuit des feux de recul.
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Ce que j’ai fait sur ma Spitfire :
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Contacteur sur couvercle de boite de vitesse








Interrupteur dans pommeau de levier de changement de vitesse
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Alimentation, via un fusible après contact.











